**芜湖学院实验室配套方凳采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13号楼207虚拟仿真实验室网络建设参数** | | | | |  |
| **序号** | **产品类型** | **产品参数** | **数量** | **单位** | **单价** |
| 1 | 接入交换 | 24个千兆电口+2个千兆上联光口，交换机容量55Gbps以上，包转发率30.00Mpps以上，非网管型交换机，机架式； | 1 | 台 |  |
| 2 | 网关 | 1800M WiFi 6 企业级无线路由器，金属壳体，共有5个千兆电口，最大支持4个WAN口，支持最大1000M非对称外网带宽接入，最大带终端数100台，其中无线最大40台以上，最大支持无线接入速率1500Mbps以上，支持802.11ax，支持睿易APP组网特性，可以与AP自组网漫游； | 1 | 台 |  |
| 3 | 光猫 | 内置FEN,千兆网口，3个LAN以上，支持1000M； | 1 | 台 |  |
| 4 | 机柜 | 尺寸500\*400\*300以上，黑色； | 1 | 台 |  |
| 5 | 网线 | 传输速率为1000Mbps，国标网线的护套材料必须是防火、阻燃、环保的PVC材料，裸铜线径通常为0.57mm，绝缘线径为1.02mm，STP电缆的直径则为6.53mm。 | 2 | 箱子 |  |
| 6 | 人工 | 安装及调试服务 | 1 | 项 |  |
| 合计 | | |  | | |

**注：以上价格含税（普通发票）及人工、安装、运输等一切费用。**

联系方式：

单位（盖章）