**设备参数需求：**

**一、氮氢空一体机**

|  |  |
| --- | --- |
| 氢气纯度 | ＞99.999％ |
| 氮气纯度 | ＞99.997％ |
| 空气质量 | 干燥、无油、三级净化洁净气体 |
| 氢气输出流量 | ≥0-300ml/min |
| 氮气输出流量 | ≥0-300ml/min |
| 空气输出流量 | ≥0-2000ml/mi |
| 氢气输出压力 | ≥0.5Mpa |
| 氮气输出压力 | ≥0.5Mpa |
| 空气输出压力 | ≥0.5Mpa |

**二、液相前端的过滤装置**

|  |  |
| --- | --- |
| 滤杯规格 | ≥300ml |
| 集液瓶规格 | ≥1000ml |
| 砂芯片直径 | 41mm |
| 磨砂口尺寸 | 50# |
| 滤膜直径 | 47/50 |
| 泵头数量 | ≥2个 |