	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	单位
	数量
	套数

	1
	下柜1（石英石台面）
	1.参考尺寸：2850×600×800mm；
2.基材：杉木防水防潮实木生态板，厚度≥17mm；石英石台面厚度≥15mm；
3.五金配件：需为品牌五金，含阻尼铰链、静音缓冲滑轨、拉篮等；
4.结构配件：踢脚线需具备防水防潮功能，底板需平整且具备防潮功能；
5.需配合燃气灶开孔，安装需避开墙面水电管线，另需根据采购人需求预留检修口。
	米
	2.85
	44

	2
	下柜2（石英石台面）
	1.参考尺寸：1900×600×800mm；
2.基材：杉木防水防潮实木生态板，厚度≥17mm；石英石台面厚度≥15mm；
3.五金配件：需为品牌五金，含阻尼铰链、静音缓冲滑轨、拉篮等；
4.结构配件：踢脚线需具备防水防潮功能，底板需平整且具备防潮功能；
5.需配合水槽开孔，安装需避开墙面水电管线，另需根据采购人需求预留检修口。
	米
	1.9
	44

	3
	吊柜
	1.参考尺寸：1200×320×800mm；
2.基材：环保实木颗粒板，吊柜柜体（侧板、顶板、底板）厚度≥17mm；
3.五金：品牌五金，阻尼铰链，铝合金拉手；
4.匹配油烟机安装需求，与油烟机配套整体美观。
	组
	1.2
	44

	4
	水池
	1.参考尺寸：长度≥680mm、宽度≥450mm，深度≥200mm；
2.基材：304不锈钢；
3.配件：
（1）下水器组件：包括304不锈钢下水杯、过滤提笼、下水盖、防老化硅胶密封圈、ABS下水外杯及固定锁紧螺母等；
（2）排水管系统：包括下水管、下水接头及防水垫等；
（3）溢水口组件：包括溢水口管、溢水口接头等：
（4）供水管：包括冷热软管、角阀、进水管等；
（5）沥水配件：沥水篮。
	个
	1
	44

	5
	水龙头
	1.参考尺寸：中高龙头（高度20-30cm，出水嘴高度15-20cm）；
2.水龙头为节水型水龙头，不锈钢材质、冷热双控、节能省水、耐用。
	个
	1
	44


芜湖学院24#楼橱柜采购项目报价单
注：
1、 本项目1、2、3要求相同，只须分别提供一份板材检测报告。
2、本项目安装完成后，校方将委托第三方检测单位对表中橱柜进行甲醛释放量检测。如抽样检测不合格（即未达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》），限期20日内更换全部不合格产品并再次进行抽样检测，如仍不合格，采购人有权解除合同，中标人须承担由此造成的全部损失。（以上发生的送检及检测费用，全部由中标人支付。），抽检范围：44户中随机抽取4户。
3、以上价格含税（普通发票）及安装运输等费用。
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