**芜湖学院网球场地灯光改造项目（二次）报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **综合合价** |
| 1 | 路灯灯头支座及安装 | 1、灯头支座类型：H型灯头支座2、含原4套双头路灯头拆装及4套单头路灯头拆装（利旧安装）3、路灯高度：6M | 套 | 4.00 |  |  |
| 2 | 路灯灯头 | 1、产品尺寸：634mm\*315mm2、口径65mm3、输入电压：AC100-265V4、防水等级：IP665、材质：压铸铝材6、瓦数:150W7、灯头可调节角度：180°可调照射角度8、含辅材及安装，安装高度6M | 套 | 4.00 |  |  |
| 3 | 太阳能路灯及支座 | 1、灯头支座类型：T型双头灯头支座2、双头太阳能路灯含路灯头2个，配套太阳能光伏板2块，配套蓄电池2块及配套系统3、供电时长：不低于30个小时4、路灯瓦数：单盏150W4、含所有辅材及安装5、路灯高度：6M | 套 | 4.00 |  |  |
| 合计 |  |
| **注：以上价格含采购、人工及安装运输等一切费用。** |

联系方式：

盖章：