芜湖学院24#楼窗帘采购项目报价单
	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	单位
	数量
	套数

	1
	布帘
	卧室客厅窗帘
1.成份：100%聚脂纤维；
2.无甲醛、无可分解致癌芳香胺染料、无致敏性分散染料；
3.克重（g/m²）≥430；
4.遮光率（%）≥99；
5.颜色：中标后报色卡由校方选择；
6.褶皱率≥1.5倍；
7.表中面积为墙面投影面积。
	平方米
	33.8
	44

	2
	轨道
	1.原生铝合金材质，非再生料，壁厚≥2.02mm；
2.每米轨道承重≥10kg；
3.扭拧度≤1mm/m;
4.轨道安装支架间距不可大于40cm；
5.滚轮数量每米大于8个。
	米
	12.5
	44

	3
	卷帘
	浴室卷帘
卷帘面料：
1.纤维含量：100%玻璃纤维；
2.无甲醛、无异味、无可分解致癌芳香胺染料、无致敏性分散染料；
3.克重量（g/m²）≥480；
4.遮光率（%）≥99；
5.含卷管、下杆等所有材料；
6.颜色：中标后报色卡由校方选择。
	平方米
	0.9
	44
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以上价格含税（普通发票）及安装运输等费用。
	单位名称（盖章）：
	

	联系方式：
	

	总价（大写）：
	

	总价（小写）：
	



