芜湖学院办公桌椅、档案柜、货架采购项目报价单
	序号
	办公家具名称
	规格参数 
	数量
	单位
	单价
	投标品牌
	合计

	1
	会议椅
[image: ]
	规格参考尺寸：
会议椅2：600mm*660mm*980mm
材质参数：
1、面料：采用优质网布。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，坐感舒适；确保不塌陷。
3、座板：采用优质曲木板，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理。
4、弓形脚：采用优质钢管，管壁厚度≥1.2mm；经除油、除锈、酸洗、磷化及打磨等工艺处理。
	238
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	2
	集体办公桌
[image: ]
	规格参考尺寸：
工作位：1400mm*600mm*760mm
桌面板厚≥25mm，其余部分板厚≥16mm
材质参数：
1、基材：采用优质E0级环保刨花板。          5、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰。
2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面。       6、采用优质钢制锁。
3、三合一连接件：三合一偏心连接件。         7、采用优质钢管，管壁厚度≥1.2mm。
4、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨。     
	70
	位
	
	
	

	3
	独立办公桌
[image: 独立办公桌]
	规格参考尺寸：
主桌：2200mm*800mm*760mm
移动侧柜：1200mm*480mm*650mm
主桌台面，移动侧柜板厚≥25mm，其余部分板厚≥16mm
材质参数：
1、基材：采用优质E0级环保刨花板。
2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。
3、导轨：采用优质阻尼导轨。
4、门铰：采用优质阻尼门铰。
5、桌脚采用优质钢管，管壁厚度≥1.2mm；经除油、除锈、酸洗、磷化及打磨等工艺处理。
	1
	位
	
	
	

	4
	会议桌
[image: ]
	规格参考尺寸：
4000mm*1500mm*760mm
材质参数：
1、基材：采用优质E0级环保刨花板。
2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。
3、封边：采用激光封边。
4、桌脚采用优质钢管，管壁厚度≥1.2mm；经除油、除锈、酸洗、磷化及打磨等工艺处理。
	1
	张
	
	
	

	5
	靠背塑料椅
[image: 974aa41b86c4ae94c50d0f4f486826c0]
	规格参考尺寸（±1-2cn）：
椅背高：760mm，坐面≥370mm，坐高440mm
材质参数：
[bookmark: _GoBack]LHFPP材质，承重≥200斤，加粗实心腿≥25mm，一体成型，叠摞设计，静音设计，弧形靠背，可选配色。
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	序号
	条桌名称（单位：米）
	规格参数 
	单位
	数量
	单价
	投标品牌
	合计

	1
	1.6*0.6*0.76
	规格参考尺寸：
详见参数响应表
材质参数：
1、基材：采用优质E0级环保刨花板。
2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。
3、封边：采用激光封边。
	张
	14
	
	
	

	2
	1.8*0.4*0.76
	
	张
	12
	
	
	

	3
	1.8*0.8*0.76
	
	张
	1
	
	
	

	4
	1.2*0.8*0.76
	
	张
	2
	
	
	

	5
	1.2*0.4*0.76
	
	张
	23
	
	
	

	序号
	档案柜名称
	规格参数 
	单位
	数量
	单价
	投标品牌
	合计

	1
	大器械
	高180×宽85×深39cm，灰白色
加厚0.6mm冷轧钢板
	个
	82
	
	
	

	2
	通玻
	
	个
	75
	
	
	

	3
	凭证柜≧7层
	
	个
	7
	
	
	

	4
	中二斗
	
	个
	16
	
	
	

	5
	偏三保
	
	个
	4
	
	
	

	6
	偏五斗
	
	个
	16
	
	
	

	7
	通五节
	
	个
	2
	
	
	

	序号
	货架名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	投标品牌
	合计

	9
	100×200（五层）
	宽40cm，单层承重320KG，灰白或可选
立柱及横梁1.2mm，隔板0.5mm，冷轧钢板
	个
	9
	
	
	

	10
	120×200（五层）
	
	个
	6
	
	
	

	11
	150×200（五层）
	
	个
	81
	
	
	

	合计
	
	
	

	总计
	
	


注：以上价格含采购、人工及安装、运输、税等一切费用。
联系方式：                                                        盖章：
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